00. Configurar interfaz 48k sample rate y 128 de sample.
01. abrir fichatechmonitor.exe
02. permitir acceso a red (firewall de windows, se muestra solo una vez al abrir).
03. seleccionar interfaz de audio (se selecciona la mejor automaticamente).
04. iniciar servidor (se abrira web de control automaticamente).
05. conectar a misma red que servidor (local o wifi) 
06. abrir app fichatech retro en movil e ir a monitor.
07. ingresar direccion ip de servidor (sale en terminal de servidor si te complica).
08. pulsar conectar y esperar a que conecte.
09. ir a control en web y encender canal de cliente (tu celu ejemplo canal 1 - mezcla 1).
10. verificar audio y que aparezca latencia en monitor (entre 5 a 10 ms compatible, 20 a 25 no compatible).

No todos los dispositivos android son compatibles,varia segun procesador y placa de audio pero de todas formas, el desarrollo de la app estuvo pensado para la mayoria de celulares gama media.

cualquier duda, contacto puedes hacerlo al correo contacto.cepalabs@gmail.com 
cepalabs.cl #tecnologia de la rama.